Стройка:	ГПОУ "Усинский политехнический техникум"	
	
Объект:	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2 ГПОУ "УПТ" по адресу: г.Усинск, ул.Нефтяников, д.26 "А"	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
  к Локальной смете № 1	
на Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2 ГПОУ "УПТ" по адресу: г.Усинск, ул.Нефтяников, д.26 "А"	
Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 937/пр)".	
Июль 18 г. Строительная зона №3	
Июль 18 г. Строительная зона №3 (в редакции 2017)	

№ поз.	Шифр	Наименование	Единица измерения	Объем работ	Кол-во на ед.изм.	Кол-во на объем	

1	2	3	4	5	6	7	
	Методика применения сметных норм от 29.12.2016 г. №1028/пр. п.8.7.1 (к=1,25/1,15)	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.07			
1. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч		15.16	16.2212	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.46	0.4922	
1. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч		0.46	0.4922	
1. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т		1.4	1.498	
	
2.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.5			
2. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч		15.9	103.35	
2. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		4.6	29.9	
	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.5			
3. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч		9.1	13.65	
3. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0.12	0.18	
3. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т		0.12	0.18	
	
4.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20			
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.024	0.48	
4. 2.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч		0.024	0.48	
	
5.	Т03-21-01-024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км	1 т груза	20			

	Раздел 2.  Кровля	
	
6.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6.5			
6. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч		21.35	138.775	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.32	2.08	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч		0.32	2.08	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.19	1.235	
6. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т		0.006	0.039	
6. 6.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		1.8	11.7	
	
7.	Е26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	6.5			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч		16.514	107.341	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.3125	2.03125	
7. 3.	С101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг		7.423	48.2495	
7. 4.	С113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2		115	747.5	
	
8.	Е10-01-008-05	Демонтаж карнизов    При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.07			
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
8. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		114.4	122.408	
8. 2.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч		1.144	1.22408	
8. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.72	0.7704	
	
9.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.07			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		164.45	175.9615	
9. 2.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч		1.7875	1.912625	
9. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1.125	1.20375	
9. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т		0.0036	0.003852	
9. 5.	С102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.58	0.6206	
9. 6.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.92	0.9844	
9. 7.	С203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3		1.06	1.1342	
	
10.	Е10-01-022-06	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолка	0.535			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч		28.635	15.319725	
10. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.1375	0.0735625	
10. 3.	С101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т		0.42	0.2247	
10. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т		0.0033	0.0017655	
	
11.	С101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0.2247			
		Объем: (0.535)*(-0.42)					
	
12.	С101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5	м2	64.2			
		Объем: 53.5*1.2					
	
13.	Е12-01-033-03;	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	100 м2	6.5			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13. 1.	З1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		52.8195	343.32675	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.4875	3.16875	
13. 3.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч		0.075	0.4875	
13. 4.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		0.2	1.3	
13. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч		0.2125	1.38125	
13. 6.	С01.7-15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.0026	0.0169	
13. 7.	С01.7-15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		0.001	0.0065	
	
14.	С101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7	м2	780			
	
15.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	80			
	
16.	Е09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	150			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч		0.391	58.65	
16. 2.	Х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч		0.3875	58.125	
	
17.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.07			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч		7.6705	8.207435	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.3625	0.387875	
17. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч		0.225	0.24075	
17. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч		0.1375	0.147125	
17. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		2.3625	2.527875	
17. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.175	0.18725	
17. 7.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т		0.0005	0.000535	
17. 8.	С101-1851	Резина прессованная	кг		0.52	0.5564	
	
18.	С 1.	Снегозадержатель	м	107			
	
19.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч		7.6245	15.249	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.1375	0.275	
19. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч		0.1375	0.275	
19. 4.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч		0.2	0.4	
19. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.1375	0.275	
19. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т		0.0014	0.0028	
19. 7.	С102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3		0.06	0.12	
19. 8.	С102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3		0.06	0.12	
19. 9.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3		0.1	0.2	
19. 10.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2		0.5	1	
	
20.	С101-0957	Петля врезная	шт.	4			
	
21.	С101-0960	Задвижка накладная	шт.	4			
	
22.	С101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2			
	
23.	Е20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	2			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
23. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч		0.5405	1.081	
23. 2.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		0.1125	0.225	
23. 3.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		0.0625	0.125	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0.0125	0.025	
23. 5.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0.00004	0.00008	
23. 6.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0.00018	0.00036	
	
24.	С301-0296	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	2			
	
25.	Е69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой	100 м3 изоляции	0.005			
25. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч		427.28	2.1364	
25. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1.26	0.0063	
25. 3.	С104-0002	Вата минеральная	м3		105	0.525	

Ресурсы локальной сметы	
№ пп	Шифр	Наименование	Единица измерения	Расход	Цена за ед.изм.	Общая стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	
	
	Затраты труда рабочих-строителей	
	
1.	З1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	343.32675	284.40	97 642	
2.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	103.35	250.20	25 858	
3.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	13.65	250.20	3 415	
4.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	2.1364	250.20	535	
5.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	154.9962	254.99	39 522	
6.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	15.319725	262.17	4 016	
7.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	313.6185	274.14	85 975	
8.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	107.341	280.98	30 161	
9.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.207435	284.40	2 334	
10.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	58.65	287.82	16 881	
11.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	1.081	294.65	319	
	
	Затраты труда машинистов	
	
12.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.883825	321.00	2 213	
	
	Машины и механизмы	
	
13.	Т03-21-01-024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км	1 т груза	20	241.67	4 833	
14.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.4922	1 093.28	538	
15.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.24075	1 093.28	263	
16.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.147125	1 298.45	191	
17.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.275	1 298.45	357	
18.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.225	24.59	6	
19.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.18	13.64	2	
20.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	29.9	44.29	1 324	
21.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.08	505.86	1 052	
22.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.527875	90.03	228	
23.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.125	90.03	11	
24.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0.48	1 891.57	908	
25.	Х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	58.125	27.51	1 599	
26.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3.536705	9.23	33	
27.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.235	1 149.51	1 420	
28.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.03125	1 149.51	2 335	
29.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.3227125	1 149.51	2 670	
30.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18725	1 149.51	215	
31.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.025	1 149.51	29	
32.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0063	1 149.51	7	
33.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4875	1 093.28	533	
34.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.3	1 298.45	1 688	
35.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.38125	607.96	840	
	
	Материальные ресурсы	
	
36.	С101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	85.32	171	
37.	С101-0957	Петля врезная	шт.	4	19.11	76	
38.	С101-0960	Задвижка накладная	шт.	4	34.26	137	
39.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00008	85 589.54	7	
40.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.000535	76 718.70	41	
41.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00036	109 520.43	39	
42.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0474175	60 996.45	2 892	
43.	С101-1851	Резина прессованная	кг	0.5564	116.09	65	
44.	С101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	48.2495	414.87	20 017	
45.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	80	711.35	56 908	
46.	С101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5	м2	64.2	253.74	16 290	
47.	С101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7	м2	780	465.65	363 207	
48.	С102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0.12	4 138.59	497	
49.	С102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.6206	10 500.92	6 517	
50.	С102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.12	10 500.92	1 260	
51.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.9844	8 495.66	8 363	
52.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.2	8 273.08	1 655	
53.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	11.7	5 832.04	68 235	
54.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.525	2 959.85	1 554	
55.	С113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	747.5	16.14	12 065	
56.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	1	2 181.27	2 181	
57.	С203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.1342	12 728.83	14 437	
58.	С301-0296	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	2	606.09	1 212	
59.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.678			
60.	С01.7-15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0169	187 128.71	3 162	
61.	С01.7-15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0065	167 658.99	1 090	
62.	С 1.	Снегозадержатель	м	107	807.61	86 414	

Проверил:	Главный специалист Хехнева М.В	
	(должность, подпись, Ф.И.О)